**Запит**

 Поставка, демонтаж, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи пасажирського ліфта з верхнім машинним

приміщенням, в/п 630 кг (5 зупинок) виробництва ……….

**ОБ’ЄКТ** : м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17, адміністративна будівля АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Найменування | Капітальний ремонт (повна модернізація) ліфта | Реконструкція (заміна) ліфта |
| 1 | Проектні роботи, грн |  |  |
| 2 | Виготовлення та поставка ліфта з машинним приміщенням, в/п 630 кг (5 зупинок) непрохідний, грн \* |  |  |
| 3 | Демонтаж пасажирського ліфта в/п 500 кг, грн |  |  |
| 4 | Монтаж 1-го ліфта в/п 630 кг, 5 зупинок, грн |  |  |
| 5 | Пусконаладка 1-го ліфта в/п 630 кг, 5 зупинок, грн |  |  |
| 6 | Будівельно-оздоблювальні роботи в машинному приміщенні , грн |  |  |
| 7 | обрамлення дверей шахти, грн |  |  |
| 8 | Диспетчеризація, грн |  |  |
| 9 | Ввод в експлуатацію, грн |  |  |
| 10 | **Загальна вартість, грн.** |  |  |
| 11 | Термін поставки ліфта, календарних днів |  |  |
| 12 | Загальний термін виконання робіт, робочих днів |  |  |
| 13 | Термін дії гарантійних зобов’язань , місяців |  |  |
| 14 | **Умови оплати:** |  |  |
| 14.1 | Виготовлення та поставка ліфта: передплата, % вартості обладнання |  |  |
| 14.2 | Демонтаж, монтаж та пуско-наладка: передплата , % вартості робіт \*\* |  |  |

Примітки:

\* У вартість включити: 100% комплектуючі, упаковку, оформлення опросної замовної документації, супроводження замовлення, отримання та доставка обладнання на місце монтажа,розвантаження на об'єкті( спец. обладнання – маніпулятор, кран , тощо) *;*  ПДВ 20%, митне оформлення та сертифікація ( за необхідностю). Оплата у національній валюті України.

\*\*Остаточний розрахунок за фактом виконаних робіт.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ПОСТАЧАЄМЕ ОБЛАДНАННЯ**

**Основні параметри:**

Тип обладнання: Ліфт пасажирський з верхнім машинним приміщенням

Тип будівлі: адміністративна

Вантажопідйомність: 630 кг

Кількість чоловік: 8

Швидкість: 1,00 м/с

Кількість зупинок/дверей: 5/5

Шахта: 1550x2000 мм (ШхГ)

Висота підйому: 27 000 мм

Висота верхнього поверху 3 500 мм

Приямок: 1 400 мм

Розміри кабіни: 1000х1450х2100 мм (ШхГхВ)

Тип кабіни: не прохідна

Двері кабіни 700 мм. Автоматичні, центрального відкривання.

Рівень вогнестійкості дверей: EI60

Система безпеки Електромеханічна

Контролер Мікропроцесорний

Управління Симплекс, збірне до низу

**Інтер'єр кабіни:**

**Кабіна**

**Стеля** Освітлення - світлодіодні лампи; дизайн - на вибір;

Виконання - нержавіюча сталь "Дзеркало"

**Модулі купе** Виконання - нержавіюча сталь шліфована

**Створки** Виконання - нержавіюча сталь шліфована

**Поручень** Одинарний, круглої форми, хромований

**Дзеркало** На задній стінці

**Поріг** Виконання - фарба порошкова ( RAL на вибір )

**Покриття підлоги** Матеріал - ізносостійкий ПВХ (на вибір)

**Двері шахти**

**Портал** На 1-му поверсі нержавіюча сталь шліфована, інші - фарба порошкова RAL

**Створки** На 1-му поверсі нержавіюча сталь шліфована, інші - фарба порошкова RAL

**Поріг** Виконання - фарба порошкова RAL

**Додаткове обладнання**

- Частотний регулятор швидкості головного приводу та приводу дверей кабіни;

- Фотоштора;

- Пост приказів в кабіні - табло Vega 5,7 ';

- Пост визова - Florence з жк екраном.

**Комплектація обладнання**

Модулі та двері кабіни виконані із шліфованої нержавіючої сталі.

 